<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="29.21" x2="0" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="29.21" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="0" x2="30.48" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="1.27" x2="30.48" y2="29.21" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="29.21" x2="29.21" y2="30.48" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="30.48" x2="1.27" y2="30.48" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="30.48" x2="0" y2="29.21" width="0.1524" layer="20"/>
<circle x="9.2075" y="27.559" radius="2" width="0.1524" layer="20"/>
<circle x="21.2725" y="3.4925" radius="2" width="0.1524" layer="20"/>
<text>2.4GHz_ANT</text>
<text>GND</text>
<text>LoRA_MOSI</text>
<text>LoRa_MISO</text>
<text>LoRA_RST</text>
<text>LoRa_BUSY</text>
<text>GPIO3 ADC1_CH3</text>
<text>GPIO2 ADC1_CH2</text>
<text>GPIO1 ADC1_CH1</text>
<text>GPIO0 ADC1_CH0</text>
<text>EN</text>
<text>LoRa ANT</text>
<text>GND</text>
<text>TXD GPIO21</text>
<text>RXD GPIO20</text>
<text>GPIO19 USB_D+</text>
<text>GPIO18 USB_D-</text>
<text>LoRA_NSS</text>
<text>GPIO9</text>
<text>LoRa_SCK</text>
<text>GND</text>
<text>VDD</text>
<text>09-10-25 Rainer Wieland</text>
<text>HT-CT62 Breakout</text>
</plain>
<libraries>
<library name="RWD-HT-CT62">
<packages>
<package name="HT-CT62">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X11">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="RWD-HT-CT62" package="HT-CT62" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X11" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X11" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
